---
id: sitemanager-dev-port-separation
title: Sitemanager 1549 - DEV Port Separation
sidebar_label: DEV Port Separation
sidebar_position: 1
description: Guida per configurare la separazione delle porte DEV sul Sitemanager 1549 Secomea
keywords: [secomea, sitemanager, 1549, dev port, separation, network, configuration]
tags: [secomea, networking, configuration]
---

# Sitemanager 1549 - DEV Port Separation

Questa guida illustra come configurare la **separazione delle porte DEV** sul Sitemanager 1549 di Secomea per creare reti separate.

## Panoramica

La funzionalità DEV Port Separation consente di separare le porte DEV del Sitemanager per creare segmenti di rete isolati, utile per:
- Separare diverse reti di automazione
- Isolare gruppi di dispositivi
- Implementare segmentazione di sicurezza

## Prerequisiti

- Accesso alla GUI del Sitemanager (locale o tramite GateManager)
- Privilegi di amministrazione
- Conoscenza della topologia di rete target

---

## Procedura di Configurazione

### Step 1: Accesso alla GUI

Accedere alla GUI del Sitemanager attraverso:
- **GUI locale**: Connessione diretta al dispositivo
- **GateManager**: Accesso remoto tramite piattaforma cloud

### Step 2: Configurazione Porta DEV2

1. **Selezionare la porta DEV2**
   - Cliccare su **DEV2** nel menu delle interfacce

2. **Configurare la modalità Separation**
   - **Mode**: Cambiare da `Bridge` (default) a `Separation`
   - **IP Address**: Inserire l'indirizzo IP del gateway della nuova rete
   - **Subnet Mask**: Specificare la subnet mask appropriata

3. **Salvare e riavviare**
   - Cliccare **Save** per salvare le configurazioni
   - Riavviare il dispositivo per applicare le modifiche

:::warning Attenzione
Il riavvio del dispositivo causerà una breve interruzione delle connessioni di rete.
:::

### Step 3: Creazione Agent Layer2

1. **Creare nuovo Agent**
   - Navigare nella sezione **Agents**
   - Creare un nuovo **Agent Layer2**
   - Cliccare su **Edit** per modificarlo

2. **Configurare l'interfaccia**
   - **Interface**: Selezionare `DEV2`
   - Cliccare **Save and Back** per confermare

---

## Risultato

Dopo la configurazione, nel **GateManager** saranno visibili:
- **2 connessioni Layer2** distinte
- Separazione completa tra i segmenti di rete

---

---

## Convenzioni e Standard Aziendali

### Utilizzo delle Porte
- **DEV1**: Sempre per rete di supervisione (HMI, programmazione)
- **DEV2**: Sempre per rete di campo (automazione, I/O)
- **DEV3**: Non utilizzare per questa configurazione

### Network Map Standard
#### DEV1
- **Classe IP**: `172.16.224.0/20` per tutte le macchine
- **Gateway**: `172.16.239.254` per rete di supervisione
- **Compatibilità**: Ottimizzata (HMI, PLC, programmazione)
#### DEV2
- **Classe IP**: `172.16.0.0/17` per tutte le macchine
- **Gateway**: `172.16.127.254` per rete di campo
- **Compatibilità**: Ottimizzata per circuiti MagneMotion

---

## Verifica Configurazione

### Controlli post-configurazione

1. **Verificare connettività**
   - Testare la connessione ai dispositivi su entrambe le reti
   - Verificare l'isolamento tra i segmenti

2. **Controllo GateManager**
   - Confermare che vengano visualizzate 2 connessioni Layer2
   - Verificare lo stato delle connessioni

3. **Test di isolamento**
   - Verificare che i dispositivi su DEV1 non possano comunicare con quelli su DEV2
   - Confermare il corretto routing del traffico

---

## Diagramma di Rete

```mermaid
graph TD
    A[Sitemanager 1549] --> |Rete di Supervisione| B[DEV1 - Bridge Mode]
    A -->|Rete di Campo| C[DEV2 - Separation Mode
      automazione, I/O]
    A --> D[DEV3 - Bridge Mode]
    
    B --> E[Rete Principale]
    C --> |Isolata|F[Rete Separata]
    D --> G[Non usare]
    
    E -.-> |Isolata| F
    
    
    style C fill:#ffeb3b
    style F fill:#ffeb3b
```

---

## Parametri di Configurazione

| Parametro | Valore | Note |
|-----------|--------|------|
| **Modalità DEV2** | Separation | Cambiare da Bridge (default) |
| **IP Gateway** | IP della nuova rete | Configurare secondo topologia |
| **Subnet** | Subnet della nuova rete | Deve corrispondere alla rete target |
| **Agent Type** | Layer2 | Creare specificamente per DEV2 |

---

## Troubleshooting

### Problemi Comuni

#### Connessione non disponibile dopo riavvio
- **Causa**: Configurazione IP errata
- **Soluzione**: Verificare IP e subnet mask del gateway

#### Agent non visibile in GateManager
- **Causa**: Agent non correttamente associato a DEV2
- **Soluzione**: Verificare che l'interfaccia selezionata sia DEV2

#### Comunicazione tra reti non isolata
- **Causa**: Modalità ancora in Bridge
- **Soluzione**: Confermare che DEV2 sia in modalità Separation

---

## Note Aggiuntive

### Sicurezza
- La separazione delle porte aumenta la sicurezza isolando i segmenti di rete
- Implementare firewall rules appropriate se necessario

### Performance
- La modalità Separation può influire sulle performance di throughput
- Monitorare le metriche di rete dopo la configurazione

### Manutenzione
- Documentare la configurazione di rete per future modifiche
- Mantenere aggiornato il firmware del Sitemanager

---

## Riferimenti

- [Documentazione Ufficiale Secomea](https://www.secomea.com)
- [Manuale Sitemanager 1549](https://www.secomea.com/support)
- [GateManager User Guide](https://www.secomea.com/gatemanager)